**MENU👆با فشار کلید منو**

**ENTERR**

**1 Pr setup ➡ ➡ Pr Setup انتخاب گروه**

**ENTERR**

**2 Copy Pr 00 : System Pr ➡ ➡ 00 - System Parameterانتخاب زیرگروه**

**3 Keypad lock 01 : Basic Parameter 00 : Indentity co**

 **02 : Digital IN/ 01 : Rated Curren**

 **02 : Parameter Re**

 **. .**

 **. .**

**ENTERR**

 **20 : Source of freq➡ ➡ 00-20**

**ENTER انتخاب حالت کنترل سرعت پس از انتخاب**

 **یک مرحله به عقب برمی گردد ESC با فشار کلید**

 **(00-20) 0 : کنترل سرعت با فلشهای صفحه کی پد**

 **2: کنترل سرعت با ولوم خارجی (شکل 1)**

 **ش1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **+10V**  |  **AVI**  | **ACM** |

 **MAX MIN**

 **(00-21) 0: صفحه کی پد فرمان حرکت با**

 **1: ترمینال خارجی (شکل 2) فرمان حرکت از**

**ش2 :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REV** | **DCM** | **FWD** |

**چپگرد راستگرد**

 **ACC = ( 01-12 ) 10.0 SEC شیب افزایش سرعت**

 **DEC = ( 01-13 ) 10.0 SEC شیب کاهش سرعت**

**(07-19) = 0 : فن دائم روشن / 1 :می شود فن یک دقیقه بعد از توقف درایوخاموش**

**00-02 = 9 درصورت نیاز به ریست پارامترها و بازگشت به تنظیمات کارخانه**